

for example, if you want to set audio clock frequency=98.304MHz, then divr\_manual=98.304/40=2.4576, post\_div2=1

set divr\_sel=1'b1, divr\_manual[31:0]=32'h02752546, B79[7:0]=8'b01000000,B81=8'b00001000