

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| corner | TT\_30\_0.9V | SS\_-40\_0.81V(slowest) | FF\_-40\_0.99V(fastest) |
| PVT\_OUT\_ABS(DEC) | 89 | 213 | 60 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| In/out | Pin name | Effective bits | Description | Default value | WR/RO |
| Input | VSS\_PVT |  |  |  |  |
| input | TST\_EN |  |  | 1’b0 | WR |
| Output | PVT\_OUT\_ABS | [15:0] |  |  | RO |
| Input | EN\_PVT |  |  | 1’b0 | WR |
| Input | VDD\_PVT |  |  |  |  |
| input | FCLK |  |  |  |  |
| output | PVT\_ABS\_FOUT |  |  |  |  |